**海珠大戏院座椅采购项目**

**报价邀请函**

**编号：YCDYHZ-20250826**

**广州市演出电影有限公司海珠大戏院**

**2025年8月**

 **有限公司：**

 广州市演出电影有限公司海珠大戏院位于广州市越秀区长堤大马路292号，目前需对大戏院进行剧场座椅采购安装，现邀请符合条件的供应商提供座椅采购安装服务。本次提供报价的供应商经广州市演出电影公司审核通过后，将纳入2025年度广州市演出电影有限公司设备供应商库。

**一、项目信息表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 海珠大戏院座椅采购项目 |
| 项目编号 | YCDYHZ-20250826 |
| 项目地址 | 广州市越秀区长堤大马路292号 |
| 联系人 | 李生 | 电 话 | 020-83822108 |
| 移动电话 | 15626467810 |
| 邮 箱 | gcjsb83880791@126.com |
| 通信地址 | 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼 |
| 现场勘察联系方式 | 李生 | 电话 | 15626467810 |
| 项目内容 | 提供海珠大戏院座椅产品，并提供相关安装及售后服务。 |
| 报价方式 | 邀请报价 |
| 邀请函发出时间 | 2025年 9月17日 开始-2025年9月23日 结束 |
| 现场勘察时间 | 2025年 9月18日 开始-2025年9月22日 结束 |
| 保证金 | 无 |
| 文件递交时间 | 2025年 9月24日 开始-2025年9月24日 上午九点前 结束 |
| 报价有效期 | 投标截止日后180个日历天内有效 |
| 文件递交 | 递交至： 广州市演出电影有限公司地址： 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼接收人：李生电话：15626467810文件接受截止时间：2025年9月24日 上午九点前 结束文件递交方式：邮寄或现场递交 |
| 报价文件开启及评选时间 | 时间：2025年9月24日 上午十点地点：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼会议室 |
| 合同签订时间 | 预计2025年9月31日前 |
| 现场勘察 | 自愿自行组织 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 资金来源 | 企业自有资金 |
| 项目限额 | 根据《项目控制价编制报告（编号：兴邦(造) 2025-\*\*\*\*）》，最低限价为272780.00元，最高限价为307767.00元。 |
| 技术要求 | 见下要求 |
| 商务要求 | 见下要求 |

1. **资质要求**
2. 投标主体应足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被法院列为被执行人或失信人名单，无市场监督管理局等国家管理机关的行政处罚或行业处分等类似情形。
3. **项目内容**
4. 项目名称：海珠大戏院座椅采购项目
5. 项目内容：
	1. 提供海珠大戏院座椅产品。
	2. 对座椅产品进行安装及提供售后服务
	3. 按照采购人的座椅规格要求、剧场场地情况提供座椅安装方案，方案包括：文字说明、CAD图纸方案文件、及投标人认为必要的相关文件等。
	4. 按照采购人确定的方案进行座椅的采购、安装、调试、验收等工作。
	5. 设备设施技术参数要求及数量清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目/货物名称 | 技术指标及相关要求 | 单位 | 数量 |
|  | 剧场座椅 | 使用区域 | 剧场 | 张 | 593 |
| 1. 外形设计：符合人体工学设计；
2. 规格：座椅排距根据场地设定，座椅靠背高度为900~1000mm，尺寸适合海珠大戏院剧场台阶使用。
3. 扶手面：采用橡木板材经多道工序加工成型，并经聚氨酯油漆处理，表面晶莹剔透，经久耐用，厚度不低于30MM，支持两人共同使用。
4. 扶手框：采用E0级别或以上的实木多层板，外贴高档木皮并经喷油处理，纹理自然。
5. 扶手侧板：采用E0级别或以上的实木多层板，美观牢靠，结实耐用。
6. 背包：采用一体发泡成型全新料优质海绵，经过冷固发泡一体成型制成。高密度、高回弹、抗变形；泡绵密度为55±5Kg/m³，厚度为75-130mm，外覆优质麻绒面料，内衬多层曲木夹板。高强度钢制支撑角码结构，厚度2.5mm。定型海绵不会因频繁使用而变形、起皱,软背形状符合人体原理设计、坐感舒适；
7. 内背板采用优质夹板经模具成型，承托力更强，不易变形断裂，坚固耐用；
8. 座背外板：采用高密度硬木多层板热压成型，厚度不低于15mm±1mm，表面经多次打磨后进行多次复刷工艺油漆，背板外型成弧型，无异味，强光下反光系数低，座板带国标吸音孔；
9. 座包：座包内附1.5mm优质冷轧钢板冲压焊接成型，采用厚铁框+夹板结构，承托力强，不易变形断裂，更坚固耐用；采用直径14mm实心圆钢横轴，分离贯穿式塑料轴套设计；坐板采用12mm高压多层实木夹板并带有高强度支撑设计。一体发泡成型全新料优质海绵，高密度、高回弹、抗变形，坐感舒适，泡绵外覆优质麻绒面料，泡绵密度为60±5Kg /m³，厚度约150 mm。
10. 回位功能：采用自动翻转的弹簧加阻尼机构，使回复时无冲击性撞击，翻转无噪声；
11. 面料/泡绵：根据采购人需求确定面料颜色。面料采用布艺材质，具有耐磨、抗色变、防尘、抗静电、防菌、防霉变及防火阻燃特性。阻燃标准执行中国GB8410-94、GB17951-1998标准。
12. 站脚：采用优质钢材并利用二氧化碳保护焊接而成，表面经静电喷涂处理，使用隐藏式螺丝结构。底脚板采用优质轧板，并经打磨，除锈，磷化，静电喷粉，高温锔炉等工序处理。
13. 固定螺丝：采用隐藏式压爆不锈钢地爆螺丝固定座椅，强力固定，耐久不生锈。
14. 行码牌灯：每排首、末张座椅要留排号灯弱电5V-12V电源线走内部暗线与现场预留的电源线对接。
15. 座位号码牌：前后都要展示；座椅前面使用刺绣号码牌，后面使用铝合金号码牌。
 |

* 1. 投标样品要求：

为充分体现响应供应商的生产制作工艺及水平，以及投标货物的产品质量，要求响应供应商在递交磋商响应文件时，同时提供能完全满足本项目要求所列技术指标要求的投标样品。

1. **产品要求**
2. 产品为原制造商制造的全新未拆封产品，无污染，表面无划损、无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
3. 中标供应商批量供货时，需与样品的材质、工艺一致；若验收时发现与样板不符，即使报价符合限价，采购方有权拒付尾款。
4. **服务要求**
5. 本项目需要按照采购人指定的货物规格需求和现场实际情况进行深化设计，并编制座椅项目报价清单。
6. 响应供应商提供的座椅CAD图纸需要包含平面图、立面图、大样图并标注相关的长度和材质参数。
7. 响应供应商须按采购人提供的所有款式图样提供投标样品，样品材质必须严格按照用户需求书中的要求进行制作。
8. 成交供应商须负责座椅的制造采购，座椅的运输、以及安装的全包干服务。
9. 施工时间：配合采购人的项目进度安排，完成座椅的采购安装。
10. 现场保管：所有货物（设备）在项目验收完成前的项目现场保管工作均由成交供应商自行负责。
11. **商务要求**
12. 报价文件需要考虑为完全包干综合价，合同总额包括现场勘察、座位图设计、座椅数量核定、座椅的设计、采购、运输、安装、调试、标配工具、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等,为完成项目的含税全包价，所有价格变动的风险均由中标人承担，采购人不需再向中标人或任何第三方支付其他任何费用。
13. 要求报价方自行到项目地勘察并深化改造方案。
14. 本次评选入选单位为合理低价法。
15. 入选的单位需要签订相应的合同。
16. 未评选上的单位业主方不出具答疑文件。
17. **工期要求**
18. 完工工期要求：拟于 2025年 11 月 10 日安排座椅进场安装，并于进场当天后的10天内填完成项目座椅的安装、调试、验收，并交付采购人使用。
19. **质量保修范围和保修期**
20. 质量保证期为 2 年，经采购人对项目最终验收合格之日起计算，期间由中标人提供质保服务。
21. 质保服务内容如下：
22. 若产品出现质量问题（如座包回复机件出现无法正常回复、靠背发生后移等相关影响座椅正常使用或与出厂形态差异较大的情况等），成交供应商应免费维修或更换产品（维修三次仍不合格应更换）。
23. 质保期内三包，非因采购人为因素而出现产品质量问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。产品质保范围包括不限于背板及背板结构件、座包及座包结构件、扶手、侧板、五金结构件、安装紧固件等。如因采购人的原因造成人为损坏的情况（最终以双方鉴定结果为准），由采购人自行承担相关费用。
24. 质保期结束后，中标人应提供终身维护服务，如需更换零配件，中标人只收取零配件费，价格不高于行业市场参考价格（消耗品由双方另行协商）。
25. 中标人须在质量保证期结束后额外提供3年的保修服务，保修内容与2年质保期条件相一致
26. **付款方式：**
27. 采购人合同签订后5个工作日内支付中标人合同总价的 30% 预付款。
28. 中标人完成所有货物生产后通知采购人查验，采购人确认符合要求后5个工作日内支付中标人合同总价的 30% 进度款。
29. 供货完毕且调试验收通过后采购人支付中标人合同总额的 35% 。
30. 本工程的质保金为合同金额5%，待工程竣工验收合格、采购人出具确认书面文件之日起计 2 年后由采购人向中标人支付。
31. 保修金不计算利息，保修期内因质量问题经整改发生的费用从保修金中扣除，不足部分由中标人补回。
32. 按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符有效的普通税务发票，且收款方、出具发票方、合同中标人均必须与中标人名称一致；
33. 合同结算价按双方现场及图纸设计后核定为准。
34. **评审要求**
35. 详细评审

| **指标** | **权重（分）** | **评分标准** |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（50 分） |
| 价格计分 | 50 | 采用 “低价优先法” 计算：1. 先筛选出所有有效报价（在最低 至 最高限价范围内）；2. 以 “最低有效报价” 为基准价，得 50 分；3. 其他有效报价得分 =（基准价 ÷ 该供应商报价）×50，保留 2 位小数。 |
| 二、样品部分（45 分） |
| 1.坐感体验（核心） | 15 | （1）贴合与支撑（5分）：试坐时背部、臀部与座椅完全贴合，无悬空感，5分钟久坐后腰部无酸胀得5分；局部轻微悬空或轻微酸胀得3分；明显悬空、酸胀得0分；（2）排深与腿部空间（5分）：排深适配大腿支撑（无膝盖压迫），固定排距下腿部可舒适伸展得5分；排深过浅（大腿支撑不足）或腿部伸展局促得3分；严重不适得0分；（3）靠背高度符合（5分）：靠背高度≤950mm得5分；高度951-1000mm得3分；＞1000mm得0分。 |
| 2.异味控制 | 6 | （1）无任何异味，且提供材料环保检测报告（证明无甲醛等有害物质）得6分；（2）有轻微异味，但检测报告达标得3分；（3）有明显异味，或无环保检测报告得0分。 |
| 3.噪音控制 | 6 | 噪音控制（6分）：座椅翻转、回位及调整坐姿时安静无噪音、无冲击得6分；有轻微噪音或冲击得3分；明显噪音得0分。 |
| 4.耐用性与维护 | 6 | （1）框架与机构（6分）：采用钢制框架，翻转回收机构标注≥10万次开合测试得6分；钢制框架但无机构测试数据得3分；铝合金/塑料框架得0分； |
| 5.安全性 | 6 | （1）防火性能（3分）：面料、海绵等材料符合国家最高防火标准（如GB8410-94、GB17951-1998），提供检测报告得3分；报告不全得1分；无报告得0分；（2）环保安全（3分）：与“异味控制”联动，无异味且材料环保检测达标得3分；仅1项达标得1分；均不达标得0分。 |
| 6.美观与适配 | 6 | （1）扶手设计（3分）：扶手尺寸小巧协调，无突兀感得3分；扶手偏大但不影响使用得1分；扶手过大显笨重得0分；（2）造型风格（3分）：造型现代简约或经典复古符合剧院定位，无明显设计缺陷得3分；造型一般得1分；造型突兀得0分。 |
| 三、资质加分项（5 分） |
| 供应商服务能力 | 5 | 具备剧院座椅生产销售相关的资质证明，如符合推荐性国家标准的标准化等级认证、国家认监委承认的管理体系认证、售后服务完善程度认证等，每项得1分，最高得5分。 |
| 备注 | 1. 总分 = 价格分 + 样品分 + 资质加分项，满分 100 分；2. 样板评分需 2 名及以上评委独立打分，取平均值（保留 2 位小数）；3. 供应商未提供样板或样板不符合招标文件基本要求的，样板部分得 0 分，整体投标无效。 |

1. 确定中标人
2. 评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。
3. **投标文件要求**
	1. 投标文件一式二份，包括但不限于以下资料：
		1. 公司营业执照；
		2. 报价函；
		3. 参选人认为其他需要提交的资料。
	2. 文件构成按以下顺序提供、编写及装订
4. 《封面》
5. 《目录》
6. 《法定代表人授权委托书》(如法人投标则免提交）
7. 《企业简介》
8. 《相关业绩》（如有）
9. 《相关资质》（如有）
10. 《座椅产品资料》
11. 《报价表》（加盖公章）
	1. 文件提交要求：

将完成打印、盖章的纸质投标文件扫描为电子版文件发送到采购人的联系邮箱ycdydysyb@126.com，邮件标题格式为：【YCDYHZ-20250826】项目-投标文件（供应商名称），并将纸质文件装订的纸质版投标文件封装在密封文件袋中提交。

* 1. 封装要求：
1. 所有文件需要全部封装在同一个密封袋中。
2. 密封袋除由报价人用自制封条在每个开口处密封并加盖投标人公章并标以密封日期外，其正面须：

1) 写明投标文件递交场所的名称和地址。

2) 具有下列识别标志：

(I) 项目名称“ ”

(II) 项目编号：

(III) 年 月 日 时 分开标，此时间之前不得开封

(IV) 注明投标人的名称、地址及联系电话，迟到的投标文件能被原封退回。

1. **文件递交方式**

1、文件可通过邮寄的方式提供

2、文件接收人：

1. 单位名称：广州市演出电影有限公司
2. 地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦（附楼）二楼
3. 接收人：李生
4. 电话：020-83822108 、15626467810

附件一：

**海珠大戏院座椅采购项目合同**

合同编号：YCDYHZ-20250826

项目名称：海珠大戏院座椅采购项目

使用单位：广州市演出电影有限公司海珠大戏院

服务单位：

签约时间：

**使用单位（甲方）：广州市演出电影有限公司海珠大戏院**

**联系人： 李生**

**电话：020-83822108、15626467810**

**服务单位（乙方）：**

**联系人：**

**电话：**

本合同由甲方委托乙方就 海珠大戏院座椅采购 项目进行技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各处意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

1. **项目和货物规格、数量、价格**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目/货物名称 | 技术指标及相关要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
|  | 剧场座椅 | 使用区域 | 剧场 | 张 | 593 |  |  |
| 1. 外形设计：符合人体工学设计；
2. 规格：座椅排距根据场地设定，座椅靠背高度为900~1000mm，尺寸适合海珠大戏院剧场台阶使用。
3. 扶手面：采用橡木板材经多道工序加工成型，并经聚氨酯油漆处理，表面晶莹剔透，经久耐用，厚度不低于30MM，支持两人共同使用。
4. 扶手框：采用E0级别或以上的实木多层板，外贴高档木皮并经喷油处理，纹理自然。
5. 扶手侧板：采用E0级别或以上的实木多层板，美观牢靠，结实耐用。
6. 背包：采用一体发泡成型全新料优质海绵，经过冷固发泡一体成型制成。高密度、高回弹、抗变形；泡绵密度为55±5Kg/m³，厚度为75-130mm，外覆优质麻绒面料，内衬多层曲木夹板。高强度钢制支撑角码结构，厚度2.5mm。定型海绵不会因频繁使用而变形、起皱,软背形状符合人体原理设计、坐感舒适；
7. 内背板采用优质夹板经模具成型，承托力更强，不易变形断裂，坚固耐用；
8. 座背外板：采用高密度硬木多层板热压成型，厚度不低于15mm±1mm，表面经多次打磨后进行多次复刷工艺油漆，背板外型成弧型，无异味，强光下反光系数低，座板带国标吸音孔；
9. 座包：座包内附1.5mm优质冷轧钢板冲压焊接成型，采用厚铁框+夹板结构，承托力强，不易变形断裂，更坚固耐用；采用直径14mm实心圆钢横轴，分离贯穿式塑料轴套设计；坐板采用12mm高压多层实木夹板并带有高强度支撑设计。一体发泡成型全新料优质海绵，高密度、高回弹、抗变形，坐感舒适，泡绵外覆优质麻绒面料，泡绵密度为60±5Kg /m³，厚度约150 mm。
10. 回位功能：采用自动翻转的弹簧加阻尼机构，使回复时无冲击性撞击，翻转无噪声；
11. 面料/泡绵：根据采购人需求确定面料颜色。面料采用布艺材质，具有耐磨、抗色变、防尘、抗静电、防菌、防霉变及防火阻燃特性。阻燃标准执行中国GB8410-94、GB17951-1998标准。
12. 站脚：采用优质钢材并利用二氧化碳保护焊接而成，表面经静电喷涂处理，使用隐藏式螺丝结构。底脚板采用优质轧板，并经打磨，除锈，磷化，静电喷粉，高温锔炉等工序处理。
13. 固定螺丝：采用隐藏式压爆不锈钢地爆螺丝固定座椅，强力固定，耐久不生锈。
14. 行码牌灯：每排首、末张座椅要留排号灯弱电5V-12V电源线走内部暗线与现场预留的电源线对接。
15. 座位号码牌：前后都要展示；座椅前面使用刺绣号码牌，后面使用铝合金号码牌。
 |

1. **产品要求**
2. 产品为原制造商制造的全新未拆封产品，无污染，表面无划损、无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
3. 中标供应商批量供货时，需与样品的材质、工艺一致；若验收时发现与样板不符，即使报价符合限价，采购方有权拒付尾款。
4. **服务要求**
5. 本项目需要按照甲方指定的货物规格需求和现场实际情况进行深化设计并编制设备项目报价清单。
6. 乙方提供的座椅CAD图纸需要包含平面图、立面图、大样图并标注好相关长度和材料标签参数。
7. 乙方须按甲方提供的所有款式图样提供投标样品，样品材质必须严格按照用户需求书中的要求进行制作。
8. 成交供应商须负责座椅的制造采购，座椅的运输、以及安装的全包干服务。
9. 施工时间：配合采购人的项目进度安排，完成座椅的采购安装。
10. 现场保管：所有货物（设备）在项目验收完成前的项目现场保管工作均由成交乙方自行负责。
11. **工期**
12. 完工工期要求：乙方须在 2025 年 月 日开始安装座椅，并于2025 年 月 日完成座椅的安装、调试、验收，并交付甲方使用。
13. **保修期**
14. 质量保证期为 2 年，经采购人对项目最终验收合格之日起计算，期间由中标人提供质保服务。
15. 质保服务内容如下：
16. 若产品出现质量问题（如座包回复机件出现无法正常回复、靠背发生后移等相关影响座椅正常使用或与出厂形态差异较大的情况等），成交供应商应免费维修或更换产品（维修三次仍不合格应更换）。
17. 质保期内三包，非因采购人为因素而出现产品质量问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。产品质保范围包括不限于背板及背板结构件、座包及座包结构件、扶手、侧板、五金结构件、安装紧固件等。如因采购人的原因造成人为损坏的情况（最终以双方鉴定结果为准），由采购人自行承担相关费用。
18. 质保期结束后，中标人应提供终身维护服务，如需更换零配件，中标人只收取零配件费，价格不高于行业市场参考价格（消耗品由双方另行协商）。
19. 乙方须在质量保证期结束后额外提供3年的保修服务，保修内容与2年质保期条件相一致。
20. **合同价格及结算方式**
21. 合同总价为人民币大写 （小写¥ 元）
22. 乙方账户信息如下：

单位名称：

开户银行：

账 号：

1. 甲方开票信息：

企业名称：广州市演出电影有限公司海珠大戏院

纳税人识别号：91440101190434853T

1. 乙方签订合同文件后，甲方在5个工作日内向乙方支付合同总额的30%，即人民币大写 元（小写¥ 元）。
2. 乙方完成所有货物生产后通知甲方查验，甲方确认符合要求后5个工作日内支付乙方支付合同总额的30%，即人民币大写 元（小写¥ 元）。
3. 在项目安装验收完成后，甲方在5个工作日内向乙方支付合同总额的35%，即人民币大写 元（小写¥ 元）。
4. 留结算款的5%，即人民币 元(小写￥ 元)作为本工程的保修金，待工程竣工验收合格、甲方出具确认书面文件之日起计 贰 年后由甲方在5个工作日内向乙方支付。
5. 保修金不计算利息，保修期内因质量问题经整改发生的费用从保修金中扣除，不足部分由中标人补回。
6. 每期费用在乙方出具等额普通税务发票后由甲方进行支付。
7. **双方义务、违约责任**
8. 签订本合同的乙方和甲方双方必须遵守本并执行合同中的各项规定。
9. 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均承担全部的赔偿责任。
10. 一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任，并向对方支付合同总额5%的违约金。
11. 一方当事人无法继续履行合同的，应当提前30天通知另一方，并向对方支付合同总额10%的违约金。
12. 甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用 千分之三 的违约金。
13. **附则**

本合同自双方签字盖章生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份。

（以下无正文）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 甲方（盖章）：广州市演出电影有限公司海珠大戏院委托代理人（签字）： 地址：广州市越秀区建设三马路11号二楼联系电话：日期： 年 月 日 |  |  |

乙方（盖章）：

委托代理人（签字）：

地址：

联系电话：

日期： 年 月 日